Sidewalk Grant Permit

for

Yates Center, Kansas

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Permit Number: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Permit Issued to: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sidewalk Location (address) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Size: \_\_\_\_\_\_ ft. by \_\_\_\_\_\_ ft.

Total square footage: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Estimated Completion Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Estimated Cost of Structure: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

General Contractor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zoning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Measurements: Front Yard: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ft.

Specifications and requirements: Sidewalks must be at least 4’ wide, concrete must be at least 4” thick, contractual joints every 5’, edges must be edged (rounded over), a light broom finish, sidewalks must line up with adjoining sidewalks, sidewalks can jog around existing trees, replacing partial sidewalk is allowed, re-bar or reinforcement is not required, grant funds will not include ADA ramps.

Permit Cost: $25.00 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

APPLICANT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ZONING ADMINISTRATOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PUBLIC WORKS SUPT PUBLIC WORKS SUPT

(prior to beginning of project) (after completion of project)

Include a drawing of your project on the back of this permit.

Include measurements from all four property lines to your project.